{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":9,"n_cols":8,"rows_kept":9,"merged":[[1,0,4,0],[1,1,4,1],[1,7,4,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","申请科室","设备名称","数量","单位","单价（万\n元）","总价（万元）","参数备注"]
["包1","烧伤整形外科\n手术室","低频脉冲电疗仪",1,"台",2.8,2.8,"用于烧伤患者康复理疗"]
[null,null,"恒温蜡疗仪",1,"台",9.8,9.8]
[null,null,"中频电疗仪",1,"台",2.5,2.5]
[null,null,"超声波治疗仪",1,"台",2.7,2.7]
[2,"烧伤整形外科\n手术室\n","超脉冲二氧化碳点阵激光",1,"台",140,140,"1.激光模式：连续模式、连续脉冲模式、单脉冲模式、超脉冲模式，七关节导光臂；\n2.激光输出功率≥60W，激光脉冲频率：10-4000Hz，0.4—4MS可调脉宽；\n3.单个像束微光斑直径：75-100um，单次治疗遍数 : 1-8遍可调；\n4.光斑大小可调，扫描速率1-20可调，治疗密度：5-90%可调等。"]
[3,"医学美容科","检查床/治疗灯",6,"台",2,12,"1.电动更换一次性床单，抗菌防水床垫；\n2.超静音医用脚轮，360度旋转，灵活自如，带有刹车功能；\n3.手持控制器控制动作；\n4.进口LED冷光源，亮度多档调节等。"]
[4,"产房","一体化产床",2,"台",15,30,"1.供产妇待产、分娩、恢复全过程一体化使用的产床，床身总长度：2290mm；宽度(护栏支起)：990mm，（护栏放下）：910mm，最低：58cm；最高：99cm；倾斜位置时候臀位部分的最大高度：1020mm；\n2.最大头部倾斜角：63°，最大臀部倾斜角：15°。具备操纵杆即时按压功能以达到整床后倾角 8°；\n3.有整体功能，腿托、脚蹬、接产台等附件与床为一体，从待产位转换为分娩位时操作简便，无需手动拼装配件；提供 V 型切口，便于产妇在分娩和恢复时会阴部最大暴露；\n4.一体化产床须具备：背部抬起、腿部升降、床面升降、臀部抬起、床体倾斜五种功能; 满足坐位、半卧位、坐蹲位、跪位、侧位等多种分娩体位，且便于互相转换，具有带阻尼的即时 CPR 释放装置等功能。"]
[5,"口腔科","牙椅",5,"台",8,40,"1.器械盘盘面倾斜度≤2°，外露式方便调节手机压力的装置，具备气压表显示；\n2.座椅承载离地最高升≥880mm，最低≤400mm，座椅后倾范围≤101°，≥185°，牙科椅头靠可360度调节,头架长度可以根据身高调节,头枕伸缩范围≥300mm\n3.牙科椅椅背可伸缩调节，调节档位≥5档，椅背伸缩范围≥100mm，牙椅表面材料采用软PU材料，患者座椅及坐垫采用整体压膜成型；4.12.医生座椅可8个方向调节，即椅位升降、坐垫升降、靠背升降、靠背倾斜，选配：负压选位阀*1、内置洁牙机*1、净水装置及管路清洗系统*1、LED无影灯*1等。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}