{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":7,"rows_kept":18,"merged":[[12,7,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","申购科室","设备名称","数量\n（台套）","单价\n（万元）","总额\n（万元）","功能需求"]
[1,"康复医学科","超声及电刺激治疗仪",2,8,16,"1.同时具有电疗法、超声疗法，主要用于促进神经肌肉恢复，松解疤痕粘连等临床问题；\n2.同时具有2个独立电疗通道及1路以上超声治疗通道，可自定义设置单超声头可实现两种频率的转化；\n3.超声治疗头具有超温保护设计。\n"]
[2,"康复医学科","吞咽神经肌肉低频电刺激仪",1,8,8,"1.用于下颌舌骨肌神经肌肉电刺激，可根据需要进行口腔内和腔外电刺激；\n2.机器含有两个以上独立通道，每个通道可以独立操作，可同时治疗两个患者；\n3、配备手持触发器，通过视觉反馈配合电刺激的方法进行摄食训练，可用于配合吞咽摄食训练。"]
[3,"康复医学科","儿童早期语言障碍评估与干预仪",1,35,35,"1.主要用于早期语言障碍评估和干预，前语言阶段的咿呀学语训练、早期语言阶段的语言理解与表达能力训练、综合康复支持等，其中包含ICF评估、ICF治疗计划、ICF质控、嗓音电声支持等；\n2.能够通过对实时语言信号进行基频、谐波、FFT、LPC、语谱图的检测、处理，为早期语言障碍提供评估诊断信息和康复训练等。\n"]
[4,"康复医学科","平衡测试及训练系统",1,47,47,"1.用于患者平衡评估及训练，具有动态平衡评估，静态平衡评估，坐位平衡评估，单、双足测试，跌倒风险评估，负重能力及痛阈的评估等功能；\n2.具有胸位传感器，避免运动代偿，能开展下肢本体感觉训练、静态及动态平衡训练、负重对称性训练，游戏训练等；\n3.可视化操作界面，具有数据储存和分析功能，能够存储患者信息，能够动态回放训练过程，评估及训练后可出具报告，可生成前后对比图。"]
[5,"康复医学科","电动步行阶梯",1,9.8,9.8,"1.用于患者开展阶梯训练，台阶高度可调，扶手高度、宽度可调；\n2.台阶面分布有感应器，实时记录训练时间，具有坡道设计；\n3.具备软件系统，自动保存测试和训练结果，可实现输出和后期分析。"]
[6,"康复医学科","低周波治疗仪",1,8,8,"1. 主要用于患者的疼痛治疗和管理、肌肉相关问题处理、促进血液循环等。\n2. 应具有至少三种输出模式：经皮神经电刺激（TENS）、α-TRON、TENS+α-TRO等；\n3. 具有同频调制和异频调制，支持治疗处方预设和自定义等功能。"]
[7,"新生儿科/产科","电子视频喉镜",2,3.5,7,"1.显示屏尺寸≥3.5\"，图像空间分辨率≥6.35lp/mm, 摄像头分辨率≥1920*1080，视角≥60°；\n2.至少配备1个手柄，3个任意型号重复性喉镜片，镜片通过IPX8防水等级测试。"]
[8,"妇产科","3D荧光腹腔镜",1,240,240,"1.用于妇科开展常规3D腹腔镜手术，导航下肿瘤切除术，内异症和生殖等相关手术；\n2.具备3D立体视觉，三维立体图像显示，还原真实的体内环境，具有5种以上显影模式，包括白光、绿色显影、蓝色显影、黑白模式、强度导航模式，用于淋巴结和肿瘤显影；                                              3.主机同时支持4K荧光、4K白光摄像头，以及3D外视镜等多镜种，同时支持单平台双镜联合，在同一屏幕下，实现宫腹腔镜联合等。"]
[9,"胸外科","4K荧光腹腔镜",1,250,250,"1.用于胸外科开展常规4K胸腔镜和食管相关手术，荧光导航下肺叶切除和食管肿瘤切除等相关手术；\n2.具备4K超高清成像，可清晰显示组织的细微结构（如肺叶组织边界、血管纹理、黏膜褶皱等）；\n3.荧光激发光源采用LED技术等。"]
[10,"耳鼻咽喉科","4K鼻内镜系统",1,220,220,"1.用于开展耳鼻咽喉相关术式，如功能性鼻窦内镜手术、声带息肉切除术、中耳胆脂瘤手术等；\n2.具备4K超高清成像，利于清晰辨别鼻部和喉室的早期黏膜癌变、黏膜下出血点、清晰显示外耳道皮肤的损伤、鼓膜的穿孔形态；\n3.具有极强的兼容性，除同品牌的鼻内镜、耳内镜和喉内镜以外，还兼容市面上各种品牌的光学鼻内镜、耳内镜和喉内镜等。"]
[11,"医学检验科","CO2培养箱",1,16,16,"1.容积不低于800L,培养和储存大规模病人或临床样品,提供较高的相对湿度水平,更好的温度均匀性和恢复性；\n2.具备多个可调式隔板，全不锈钢内胆，标准远程报警触点，报警系统，便于监测等。"]
[12,"医学检验科","自动染片机",1,15,15,"1.支持革兰、抗酸双染色，能清晰区分对应微生物，双功能可快速切换；\n2.单次至少染 20 张玻片，满足批量需求，具备自动进样、回收功能；\n3.实时监控染液余量并有报警提醒等。"]
[13,"医学检验科","荧光显微镜及照相系统",1,8.5,8.5,"1.需配备高性能的荧光光源、高质量的物镜及专用的荧光滤块组；\n2.具备高分辨率、高灵敏度和低噪点特性，支持图像的无损存储、管理和导出；\n3.显微镜应配备双人共览或三目头设计等。"]
[14,"核医学科","甲状腺功能检测仪",1,25,25,"1.用于测量甲状腺摄碘率，测定甲状腺放射性计数，从而精准的检测甲状腺功能；\n2.测量灵敏度高等。"]
[15,"运动医学科","关节韧带数字检查仪",1,38,38,"1.适用于膝关节前后交叉式韧带、内外侧副韧带、三角韧带等关节韧带的松弛度测量；\n2.可用于骨科、运动医学科、关节外科的临床数字诊疗及康复评估等。"]
[16,"新生儿科","经皮检测仪",1,40,40,"1.具备同时监测tcpO2、tcpCO2、Power曲线等，可实时数字、变化趋势曲线监测；\n2.定标模式全自动或者手动可选，用于床旁监护及转运等。"]
[17,"教育处","全身骨架标本",2,5,10,"1.显示全身骨骼组成，自然大小，显示颅骨、锁骨、肩胛骨、肋骨、颈椎、胸椎、腰椎、骶尾椎、胸骨、肱骨、桡骨等；2.主要关节全部链接，上肢骨与下肢骨可自由拆卸，颅骨、下颔骨、上肢骨与下肢骨可分离，固定在支架上，配置底座等。"]