{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":6,"n_cols":7,"rows_kept":6,"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","申购科室","设备名称","数量","单位","预算（万元）","参数要求"]
[1,"病理科","半自动轮转式\n切片机",3,"台",45,"1.半自动轮转，切片厚度0.5-100μm，修块厚度1-600µm；\n2.二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片，最大样品尺寸（L×H×W）55*50*30mm，具备图形化按钮设计有效控制所有重要操作；\n3.带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本，具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长；\n4.粗修时具备快速回缩和位置记忆功能，实现快速修片等功能。"]
[2,"病理科","冰冻切片机",1,"台",40,"1.开放式冷冻室，具有LED灯光调节，18个制冷位点和一个快速冷冻元件，可快速高效的进行样品制备；\n2.内置马达驱动高度调节功能，可选消毒系统提供辅助清洁功能；\n3.内置触摸屏控件和直观软件；\n4.可通过稳定性改进和单独控制的温度设置，达到样本和刀架区域上进行更有效的冷冻样本和切片。"]
[3,"病理科","冰冻切片机",1,"台",25,"1.冷冻位点不少于20个，刀架底座稳固，切片稳定可靠。\n2.高容量箱体，配多色样本托，全面紫外消毒，自动除霜，低噪运行。\n3.内置彩色触摸屏控件和直观软件，具有消毒系统、辅助清洁功能；\n4.高性能双压缩机持续制冷，降温快。"]
[4,"病理科","组织漂烘仪",3,"台",2.5,"1.集漂片、烘片、摊片于一体对切片进行平整和干燥\n2.安全可靠的温控系统，温度均匀无温差\n3.能满足45张以上的烤片，\n"]
[5,"病理科","组织包埋冷冻台",3,"台",3,"1.压缩机制冷速度快且温度均匀，噪音低。\n2.台面能容量60个以上蜡块\n"]